|  |
| --- |
| **恒压变频给水设备选型：2BBHL32-40** |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 给水泵 | CDM32-40 | Q=32m³/h H=53m N=7.5kw | 台 | 2 |  |
| 进水汇流管 | DN150-DN50\*2 | 304无缝管 | 套 | 1 |  |
| 出水汇流管 | DN150-DN50\*2 | 304无缝管 | 套 | 1 |  |
| 手柄蝶阀 | DN 65 | 手柄：铝轴：316不锈钢阀板：304不锈钢 | 个 | 4 |  |
| 止回阀 | DN 65 | 304不锈钢接触面精细研磨 | 个 | 2 |  |
| 进口隔膜式气压罐 | BHT200VL-PW- 200L/10bar | 钢罐 | 套 | 1 |  |
| 缺水保护装置 | DY-1 | - | 套 | 1 |  |
| 底座 | HY-2-32T | 10#+折叠钢板 | 套 | 1 |  |
| 数显电接点压力仪表 | SC-100 | DC24V0-1.6Mpa | 个 | 若干 |  |
| 不锈钢螺丝及垫片 | — | — | 个 | 若干 |  |
| 动力电缆 | - | - | 套 | 1 |  |

|  |
| --- |
| **恒压变频给水设备选型：2BBHL32-40** |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 2 | 智能化人机界面控制系统 | 原装进口变频器 | ACS510-01-07A2-3 | 5.5kw | 套 | 1 |  |
| 编译器 | S7-200 | SARTE SR30 | 套 | 1 |  |
| 触摸屏控制器 | GPC-70EW | 7寸24V DC/300MA | 套 | 1 |  |
| 原装进口压力传感器 | MBS-1900 | 0-16bar | 套 | 1 |  |
| 液位传感器 | FSSS-1900 | 0-3M | 套 | 1 |  |
| 恒压控制系统软件 | WGFH-1 | - | 套 | 1 |  |
| 低压电器 | LC1D | 标准型 | 套 | 1 |  |
| 智能电源保护模块 | TVY-20001 | - | 套 | 1 |  |
| 柜体及附件 | B型柜 | IP55双层门柜 | 套 | 1 |  |
| 数显仪表 | IP-1688 | 监测设备电压电流 | - | - |  |
| 防水淹功能 | YJB-14- | 防止水泵房淹没 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **恒压机组与水箱连接清单** |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 法兰涡轮蝶阀 | D341X5-16 | DN2001.6MPa | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 法兰涡轮蝶阀 | D341X5-16 | DN1501.6MPa | 6 | 台 |  |  |  |
| 3 | 软连接 |  | DN1501.6MPa | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 电动阀 | D941X5-16 | DN2001.6MPa | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 过滤器 | / | DN2001.6MPa | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 遥控浮球阀 | / | DN2001.6MPa | 3. | 台 |  |  |  |
| 7 | 给水管 | 镀锌衬塑 | Φ219 | 30 | 米 |  |  |  |
| 8 | 给水管 | 镀锌衬塑 | Φ159 | 30 | 米 |  |  |  |
| 9 | 沟槽法兰 | Φ219 DN200 | DN2001.6MPa | 2 | 片 |  |  |  |
| 10 | 沟槽法兰 | Φ159 DN150 | DN1501.6MPa | 2 | 片 |  |  |  |
| 11 | 沟槽弯头 | Φ219 DN200 | DN2001.6MPa | 6 | 片 |  |  |  |
| 12 | 沟槽弯头 | Φ159 DN150 | DN1501.6MPa | 6 | 片 |  |  |  |
| 13 | 沟槽卡箍 | Φ219 DN200 | DN801.6MPa | 20 | 片 |  |  |  |
| 14 | 沟槽卡箍 | Φ159 DN150 | DN801.6MPa | 20 | 片 |  |  |  |
| 15 | U型夹 | Φ219  | DN100 | 20 | 个 |  |  |  |
| 16 | U型夹 | Φ159  | DN150 | 20 | 个 |  |  |  |
| 17 | 角钢 | 40\*40 | DN1501.6MPa | 10 | 根 |  |  |  |
| 18 | 附件 | 304螺丝及密封垫 | / | 1 | 套 |  |  |  |
| 19 | 连接安装费 |  | 1 | 式 |  |  |  |
| 20 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **恒压变频供水设备价格一览表** |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| **1** | **不锈钢水箱** | **长\*宽\*高=15m\*5m\*2m** | **150m³** | **立方** | **150** |  |  |  |
| 2 | **恒压变频供水设备** | **2BBH32-40** | Q=32m³/h H=53m N=7.5kw | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | **紫外线** | **RX-UV-400** | 219\*1200mm管路DN100 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | **除湿机** | **GY-9156E** | 除湿面积150㎡ | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | **泵房管路连接** | / | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | **管路保温** | Φ219Φ159 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1. 报价应含13%增值税专用发票、含运费、设备通水调试。
2. 此设备所有管件表面喷砂处理。
3. 此设备底座为不锈钢安装底座。
4. 包括低压电气元件；ABB变频；7寸彩色触摸屏，IP55双层面门柜体，水箱补水恒液位补水磁翻板液位显示仪器。
5. 报价应包含：设备、水箱本体价格、设备、水箱本体安装费用、运输费用、卸货费用、包装费用等全部价格
 |